|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| PL043MMI | | |
|  | | |
|  | |  |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

**tartozékok:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. kávé (szemes) tartály 2. daráló (finomság) állító gomb 3. örlő kapcsoló | 1. filtertartó elhelyezését segítő eszköz 2. be/ki kapcsoló gomb (I) 3. Kapcsoló a folyamatos daráláshoz (II) |

**használati utasítás:**

* Vegye ki a gépet a csomagolásból és bizonyosodjon meg róla. Hogy az összes tartozékot kivette e (védőtáska tartalmazza.
* helyezze a gépet sík területre, hogy optimális helyzetben legyen.

**a gép használata előtt ellenőrizze:**

* a feszültség illeszkedik e a termék alján jelzett technikai besoroláshoz .
* hogy a tápkábelt bedugta-e a foglalatba (6). ezt megerősíti ha a jelző lámpa pirosan világít.
* hogy a kévátartályban van kávé (1).

**a gép indítása:**

Nyomja meg örlő kapcsolót (4) a filtertatóval azért hogy elkezdje az örlést és így frissen örült kávát kapjunk. Engedje el a kapcsolót és elnőrizze az örlést és a kávé mennyiségét. Ebben a fázisban a jelzőlámpa be van kapcsolva.

**a finom darálás szabályozása:**

Fordítsa el az örlési finomságot szabályzó gombot (2) hogy a kávé finomsága megváltozon. Az örlés szabályozás akkor lehetséges ha van a tartályban káve. A finom örlést kapunk fordítsuk el a kapcsolót (2) az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra), elléntetés irányba ha durvább örlést szeretnénk.

Ha elérte a kívánt őrlési finomságot, hagyja abba a tekerést.

Nyomja be a daráló gombot (4) a filtertartóval, hogy elindítsa az őrlést, és folyamatosan tartsa is benyomva ameddig a kívánt mennyiséget el nem éri. Ha eltávolítja a filtertartót, a darálás automatikusan leáll.

A folyamatos darálás eléréséhe (ezáltal nem kell a 4-es daráló gombot folyamatosan benyomva tartan) nyomja meg a 7-es gombot. Ha elérte a szükséges mennyiséget kapcsolja ki.

**Csak járó daráló mellett állítsa a finomságot!!!**

**rendszeres karbantartás és óvintézkedés:**

* a darálási finomság beállítása a legfontosabb, hogy krémes kávét kapjunk. Ugyanakkor ezt mindig a kávétípusnak megfelelően át kell állítanunk.
* kérem cserélje az ehasználódott daráló hengert.
* ahhoz hogy ezt kicserélje, hívja a szervíz központot.
* ne rakja a gépet víz alá.
* **ne daráljon a 1-es őrlő szint alatt, mert ez blokkolhatja a hengert és tönkreteheti a készüléket.**

**technikai adatok:**

feszültség: 220/240 V ≈ 50 Hz ▪ 110/120 V ≈ 60 Hz

teljesítmény: 150 W

Súly: 2 kg - Tartály kapacitása: 250 gr

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Fontos információk a gép helyes használatára összhangban az 2002/96/EC** **irányelvvel**  A működés végén a terméket vigye speciális hulladékgyűjtő helyre vagy szállítsa visza olyan forgalmazónak, aki foglalkozik speciális visszagyűjtéssel. A háztartási készülékek szelektív gyűjtésével megelőzhetjük a környezetre és az egészségre mért káros következményeket, amellyel jelentős energiát és alapanyagforrásokat takaríthatunk meg. A terméken elhelyezett áthúzott szemeteskuka embléma is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a figyelmet. | |  |
|  | **CE megfelelőségi nyilatkozat**  Gemme Italian srl, mint gyártó saját felelőségének teljes tudatában kijelenti, hogy a PL043MMI cikkszámú termék összhangban van az alábbi irányelvekkel:  CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-15  Illetve igazolja, hogy a fent említett termék megfelelt az EMC elektromágneses kompatibilitás tesztjének.  A nyilatkozatok tükrében kijelentjük, hogy a gyártó cég speciális engedélye nélkül a termék nem változtatható. | |  |
|  | | |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | | Castegnato, 02/03/2013  Amministratore Delegato |

.

|  |  |
| --- | --- |
| logo-ce EAC | **Gemme Italian Producers srl**  Via del Lavoro 45 - I - 25045 Castegnato (BS) Italy  Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637  www.lelit.com - lelit@lelit.com - P.Iva 03426920173 |